(module SMD-BUTTON_4P-5.2X5.2X1.5MM-SKQGAKE010_:SW4-SMD-5.2X5.2X1.5MM (layer F.Cu) (tedit 5C236DB7)
  (attr smd)
  (fp_text reference SW1 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Button (at -0.112861 -0.218191) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.501589 0.501589) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 2.6 1.46863) (end 1.46863 2.6) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 2.6) (end -1.1 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.1 2.6) (end -1.45982 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.45982 2.6) (end -2.6 1.45982) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.6 -1.39584) (end -1.39584 -2.6) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.4 -2.6) (end 1.5 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.43381 -2.6) (end 2.6 -1.43381) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_poly (pts (xy -2.50464 -2.6) (xy 2.6 -2.6) (xy 2.6 2.60484) (xy -2.50464 2.60484)) (layer Eco1.User) (width 0))
  (fp_line (start -1.4 -2.6) (end -2.4 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 -2.6) (end 2.4 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 2.6) (end 2.4 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.45982 2.6) (end -1.5 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 2.6) (end -2.4 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -3 -1.85) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3 -1.85) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3 1.85) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3 1.85) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_SMD.3dshapes/SW_SPST_TL3342.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
