(module YT2099_2P_straight (layer F.Cu) (tedit 5E2FFBC8)
  (fp_text reference REF** (at 0 6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value YT2099_2P_straight (at 0 -5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.25 -3.5) (end 5.25 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.25 -3.5) (end 5.25 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.25 4.5) (end -5.25 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.25 4.5) (end -5.25 -3.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 0) (size 3.5 3.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 3.5 3.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
