(module Switch_SMD_5x5mm (layer F.Cu) (tedit 597F70C9)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Switch_SMD_5x5mm (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd oval (at -4 -3) (size 1.524 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at 2.5 -3) (size 1.524 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -4 -6.7) (size 1.524 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 2.5 -6.7) (size 1.524 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
